*Размер шурупов для DUET:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Размер обшивочной доски, мм | Шуруп в обшивочную доску | Размер несущей конструкции, мм | Шуруп в несущую конструкцию |
| Толщина, мм | Ширина, мм | Размер, мм | Головка | Толщина, мм | Ширина, мм | Размер, мм | Головка |
| 20-24 | 90-200 | 4\*25 | Сферическая | 30 | 50-60 | 4\*35 | Сферическая |
| 25-29 | 90-200 | 4\*30 | Сферическая | 40 | 50-60 | 4\*45 | Сферическая |
| 30-34 | 90-200 | 4\*35 | Сферическая | 50 | 50-60 | 4\*55 | Сферическая |

*Расход крепежа DUET для обшивки фасада доской толщиной 20-35мм:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Ширина обшивочной доски, мм | Расстояние по осям стоек, мм | Рекомендуемый зазор между досками, мм | Норма расхода, пара/кв.м |
| 90 | 500 | 5-7 | 20-22 |
| 115 | 500 | 5-7 | 16-18 |
| 130 | 500 | 5-9 | 14-16 |
| 200 | 500 | 7-9 | 10-12 |