## Расход крепежа ГвозDECK PRO:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Толщинадоски, мм | Ширинадоски, мм | Расстояниепо осям лаг,мм | Рекомендуемыйзазор междудосками, мм | Норма расхода,шт./кв.м |
| 20 | 90 | 500 | 10 | 20 |
| 120 | 500 | 10 | 16 |
| 130 | 500 | 10 | 15 |
| 25-28 | 90 | 500 | 10 | 20 |
| 120 | 500 | 10 | 16 |
| 130 | 500 | 10 | 15 |
| 140 | 500 | 10 | 14 |
| 35-38 | 90 | 750 | 10 | 14 |
| 120 | 750 | 10 | 11 |
| 130 | 750 | 10 | 10 |
| 42-45 | 90 | 900 | 10 | 12 |
| 120 | 900 | 10 | 9 |
| 130 | 900 | 10 | 8 |