## Расход крепежа ГвозDECK CLASSIC +:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Толщинатерраснойдоски, мм | Ширинатерраснойдоски, мм | Расстояниепо осям лаг,мм | Рекомендуемыйзазор междудосками, мм | Норма расхода,шт./кв.м |
| 22-28 | 90 | 500 | 3-6 | 21-22 |
| 120 | 500 | 3-6 | 17-18 |
| 130 | 500 | 3-6 | 15-16 |
| 140 | 500 | 3-6 | 14-15 |
| 35-38 | 90 | 750 | 3-6 | 14-15 |
| 120 | 750 | 3-6 | 11-12 |
| 130 | 750 | 3-6 | 10-11 |
| 42-45 | 90 | 900 | 3-6 | 11-12 |
| 120 | 900 | 3-6 | 9-10 |
| 130 | 900 | 3-6 | 8-9 |